SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 
Alkalmazott Mechanika Tanszék 
2007/2008/2  t_ag13_EF_HF2
                             MECHANIKA II. MÁSODIK SZORGALMI  FELADAT                                                   
     Beadási határidő:    2008  április 21 (Hétfő). 
     Leadás helye :   A406 szobában személyesen, vagy postai úton Széchenyi István Egyetem , 
                               Alkalmazott Mechanika Tanszék, Németh Imre  tudományos munkatársnak 
                                címzett ( 9026 Győr , Egyetem tér 1. ) regisztrált levélküldeményként. 
   Figyelem ! A feladat  tantárgyi követelmények szerinti megoldása és határidőben való beadása 
a vizsgára bocsátás ( aláírás ) egyik  szükséges .feltétele!. (A beadási határidőt  követően a feladat 
nem pótolható ) A szorgalmi feladat személyre szóló  feladat. Az Ön feladatának kiinduló adatait az alábbi táblázatból,  hallgatói NEPTUN kódja 1. és 6. karaktere alapján választhatja ki.   
 
Feladat ssz.	  L1	L2 	FBx
	FBy	FCx	FCy	MBx	MCz	Méretezési
elmélet 	Kereszt-
metszet átmérő    “d ”	Megen-
gedett  σ  feszültség 	hallgatói NEPTUN kód 1.kar.	hallgatói NEPTUN kód 6.kar.	
	mm	N	N mm		mm	MPa	-	-	
  1	400	200	28000	0	10000	0	120000	0	A	42	250	A,B	

L,M,N
O,P,
Q,R
S,T,U
V,W,Z,
X,Y,0-9	
2	300	200	-26000	3000	0	3000	14000	4000	B	40	220	C,D,E		
3	200	200	24000	0	8000	0	130000	0	A	38	200	F,G,H		
4	400	150	-22000	2000	0	2000	12000	6000	B	42	250	I,J,K		
5	300	150	28000	0	6000	0	140000	0	A	40	200	L,M,N		
6	200	150	-24000	1200	0	1000	16000	8000	B	36	110	O,P,Q,R		
7	400	200	24000	0	4000	0	120000	0	A	42	120	S,T,U		
8	300	200	-26000	3000	0	3000	14000	4000	B	40	300	V,Z,X		
9	200	200	28000	0	10000	0	130000	0	A	38	300	W,Y,0-9		
10	400	150	-22000	2000	0	2000	12000	5800	B	42	220	A,B	

A,B
C,D,E
F,G,H
I,J,K	
11	300	150	24000	0	8000	0	140000	0	A	40	210	C,D		
12	200	150	-24000	1000	0	1000	16000	7800	B	38	130	E,F		
 13	400	200	28000	0	10000	0	120000	0	A	42	250	G,H 		
14	300	200	-26000	2800	0	3000	14000	4200	B	40	220	I,J,K		
15	200	200	24000	0	8000	0	130000	0	A	38	200	  L,M,
  N,O		
16	400	150	-22000	2000	0	2000	12000	6200	B	42	250	P,Q,R S,		
17	300	150	28000	0	6000	0	140000	0	A	40	200	  T,U,V		
18	200	150	-24000	1000	0	1000	16000	8200	B	38	120	Z,X 		
19	400	200	24000	0	4000	0	120000	0	A	42	120	Y,0-5		
20	300	200	-22000	3000	0	3000	14000	3600	B	40	300	W,6-9		

Az Ön feladata az ábrán adott, d átmérőjű, kör keresztmetszetű rúdakból álló törtvonalú tartószerkezet AB szakaszának szilárdsági ellenőrzése, az alábbi  részfeladatokkal: 

1., A tartó A,B,C szakaszán a normális, hajlító ( y és z tengely körül)  és csavaró igénybevételek meghatározása.   

2., A felsorolt igénybevételi tipusok alapján a veszélyes keresztmetszet kijelölése A-B szakaszon , a keresztmetszeten ható,  ( zy sík ) igénybevételeket okozó  vektorok ábrázolásával. 

3., Az 1. pont szerinti igénybevételekből keletkező feszültségek 
eloszlásának ábrázolása 
az y és z tengelyek mentén.
 
4., A veszélyes keresztmetszetben a  veszélyes pont(ok) kijelölése és az ott  keletkező mértékadó ( redukált ) feszültségek értékeinek meghatározása . 

Az ismert károsodási elméletek (redukált feszültségek számítása Mohr vagy HMH  szerint) közül a választást az  anyagtakarékosság (A eset ) vagy a nagyobb biztonságra törekvés (B eset) vezérelje

5., A szilárdsági megfelelőség értékelése. Biztonsági tartalék meghatározása.  

A megoldott feladatot a levezetésekkel együtt  a mellékelt 
2007/2008/2  t_ag13_EF_HF2 jelű, 2 oldalas feladatlapon kell benyújtani. A feladat  elvárt  tartalma  a feladatlapon részletezett. A számításokhoz  szükséges levezetéseket feladatpontok szerint csoportosítva külön lap(ok)on mellékelje. 
    A beadott feladat a FELADATLAP 1/2 old.lappal kezdődjön, oldalanként sajátkezű 
aláírással. A kiegészítő számításokat külön a 2/2 oldalt követően A4 –es lapokon mellékelje! A feladatkiíírási ( FELADATLAP felirattal nem jelölt ) részt  a beadandó feladathoz csatolni nem szabad! A feladat lapjait a mellékletekkel együtt tűzőgéppel ( 2 db kapocs) kell  összefűzni! ( dosszié, fóliatasak stb. használata tilos) .       
Figyelem! Értékelésre csak a  formai követelményt kielégítő feladatok kerülnek, a formai követelményt nem teljesítő feladat semmis !

                                            

                                                                                                                      FELADATLAP      1/2 old.                                                                                                                                
 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM                             Név:.....................................    
Alkalmazott Mechanika Tanszék                   NEPTUN.kód: □□□□□□      
2007/2008/2  t_ag13_EF_HF2
        
               MECHANIKA II.  MÁSODIK  SZORGALMI  FELADAT    

1., Adatok : 

Feladat ssz..	  L1	L2 	FBx
	FBy	FCx	FCy	MBx	MCz	       d	 Méretezési
elmélet	Megengedett  σ  feszültség 	
	mm	N	Nmm	mm	-	MPa	

1., Terhelési vázlat és igénybevételi ábrák  ( 4 pont)

 

                                                                                                            

                                                                                                                     FELADATLAP   2/2 old.  

 2.,  Veszélyes keresztmetszet :   
                                                                                                       
 3.,  Feszültségek eloszlása a veszélyes keresztmetszet síkjában ható igénybevételi vektorok  megjelölésével : 

                                                          

4.,  Veszélyes pont(ok) :   

5.,  A veszélyes pontokban a mértékadó feszültségek számítása 

        σ red ( [pont] [eljaras] ) =

                                                                                       =  ……………………Mpa

                                                                                                         [pont]      - D / E / H / K valamelyike
                                                                                                         [eljaras]  - Mohr / HMH valamelyike

6.,  Szilárdsági ellenőrzés. A szilárdsági megfelelőség értékelése. A szilárdsági  
      tartalék ( biztonság ) értékének  meghatározása.  

                                         A   szerkezet a statikai  szilárdság szempontjából        megfelelő  / nem felel meg  
                                                                         
                                          Tönkremenetellel szenbeni biztonság :   ………..