KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: XIV. modul: Egységrakományok rögzítése zsugorfóliával és nyújtható fóliával

Modulzáró feladatok (XIV. modul)

|  | A modulzáró feladatok a XIV. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a XIV. modul tartalma alapján (tankönyv 221-229. oldalai) oldja meg őket!

|  | 1. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! A rakodólapos egységrakományok előregyártott sapkával rögzíthetők.
| 2. Válassza ki a helyes megoldásokat! A zsugorfólia sapka alkalmazását a következő technológiai lépések, adatok jellemzik:
| a) a sapkát rögzítik a raklaphoz
| b) a sapka raklaphoz történő rögzítése tilos
| c) az egységrakományt 200 C°-ra felmelegítik
| d) az egységrakományt 110 C°-ra felmelegítik
| e) az egységrakományt 60 C°-ra felmelegítik
| f) a hőntartás időtartama 3-5 másodperc
| g) a hőntartás időtartama 15-35 másodperc
| h) a hőntartás időtartama 50-60 másodperc
| i) az egységrakomány a hőntartás után 5-10 másodperccel már szállítható
| j) az egységrakomány a hőntartás után 20-30 másodperccel már szállítható
| k) az egységrakomány a hőntartás után 30-60 másodperccel már szállítható
| 3. Válassza ki a helyes megoldásokat! A zsugorfólia anyaga:
| a) polisztirol
| b) polivinil-klorid
| c) polipropilén
| d) polivinilidén-klorid
| e) polietilén
| 4. Válassza ki az összefüggő két helyes megoldást! A polietilén zsugorfólia alkalmazásakor:
| a) a legnagyobb zsugorodási feszültséget 90-100 C°-on lehet elérni
| b) a legnagyobb zsugorodási feszültséget 105-110 C°-on lehet elérni
| c) a legnagyobb zsugorodási feszültséget 120-130 C°-on lehet elérni
| d) ekkor az adott hőfokon a legnagyobb zsugorfeszültség 6 N/mm2
| e) ekkor az adott hőfokon a legnagyobb zsugorfeszültség 3 N/mm2
| f) ekkor az adott hőfokon a legnagyobb zsugorfeszültség 2 N/mm2
| 5. Válassza ki az összefüggő két helyes megoldást! A polietilén zsugorfólia alkalmazásakor, ha a fóliát 110 C° fölé melegítik, akkor:
| a) a zsugorodás megáll
| b) a zsugorodás csökken
| c) a zsugorodás tovább folytatódik
| d) a visszamaradó zsugorfeszültség nem változik
| e) a visszamaradó zsugorfeszültség csökken
| f) a visszamaradó zsugorfeszültség növekszik
| 6. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A rakodólapos egységrakomány nyújtható fóliás rögzítése során a körbeforgatják, és közben nyújtható polietilén vagy PVC fóliát mechanikus feszítőszerkezettel .
| 7. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! A legrugalmasabb nyújtható fóliás rögzítési rendszer a tekercselés.
| 8. Válassza ki a helyes megoldást! A spiráltekercselés során az állandó szélességű fóliatekerccsel a rakományt:
| a) kb. 10 mm átlapolással burkolják
| b) kb. 20 mm átlapolással burkolják
| c) kb. 40 mm átlapolással burkolják
| d) kb. 50 mm átlapolással burkolják
| 9. Válassza ki a helyes megoldást! A hidegen nyújtható fóliánál a húzóerő és a nyúlás
| a) 1%-os nyújtásig közel arányos (a függvény alakja egyenes)
| b) 5%-os nyújtásig közel arányos (a függvény alakja egyenes)
| c) 10%-os nyújtásig közel arányos (a függvény alakja egyenes)
| d) 20%-os nyújtásig közel arányos (a függvény alakja egyenes)
| e) 30%-os nyújtásig közel arányos (a függvény alakja egyenes)
| 10. Válassza ki a helyes megoldást! A hidegen nyújtható fóliánál a kialakult feszültség az első:
| a) 4 órában csökken
| b) 3 órában csökken
| c) 2 órában csökken
| d) 1 órában csökken
| 11. Csoportosítsa a zsugorfóliás és a nyújthatófóliás technológia jellemzőit! Írja a technológiát jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! z) zsugorfóliás n) nyújthatófóliás olcsó berendezés gyengébb szilárdságú termékek is burkolhatók kis helyigény kis energiaigény hőérzékeny termékek is burkolhatók szabálytalan alakú termékek burkolására is alkalmas változó magasságú egységrakományok is burkolhatók tartós és szabadtéri tárolásra alkalmas durva felületű termékek burkolására is alkalmas
| 12. Válassza ki a helyes megoldásokat! A csomagoló fóliák jellemző vastagsága:
| a) zsugorfóliánál: 0,01-0,085 mm
| b) zsugorfóliánál: 0,05-0,1 mm
| c) zsugorfóliánál: 0,1-0,3 mm
| d) nyújtható fóliánál: 0,01-0,02 mm
| e) nyújtható fóliánál: 0,025-0,04 mm
| f) nyújtható fóliánál: 0,06-0,08 mm