KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: VIII. modul: Fém csomagolószerek

Modulzáró feladatok (VIII. modul)

|  | A modulzáró feladatok a VIII. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a VIII. modul tartalma alapján (tankönyv 163-169. oldalai) oldja meg őket!

|  | 1. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A csomagolóiparban a fémek közül az és az a meghatározó.
| 2. Válassza ki a helyes megoldásokat! A fémek közül csomagolóanyagnak és bevonatként leggyakrabban alkalmazott anyagok:
| a) réz
| b) alumínium
| c) magnézium
| d) ólom
| e) acél
| f) titán
| g) ón
| h) horgany
| i) nikkel
| j) króm
| 3. Csoportosítsa a fém csomagolóanyagokat és jellemzőiket! Írja a jellemzőket jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! c) csomagolóanyag (alapanyag) b) bevonat n) nem alkalmazzák vagy csak ritkán alkalmazzák réz alumínium magnézium acél titán horgany nikkel króm
| 4. Válassza ki a helyes megoldást! Az acélt a csomagolóiparban:
| a) 0,01-0,09 mm vastag lemez formájában alkalmazzák
| a) 0,1-0,9 mm vastag lemez formájában alkalmazzák
| a) 0,14-2,5 mm vastag lemez formájában alkalmazzák
| a) 1-4 mm vastag lemez formájában alkalmazzák
| a) 2-7 mm vastag lemez formájában alkalmazzák
| 5. Válassza ki a helyes megoldásokat! Az acél csomagolóanyag gyártásának jellemző technológiái:
| a) kovácsolás
| b) meleghengerlés
| c) öntés
| d) hideghengerlés
| e) forgácsolás
| 6. Válassza ki a helyes megoldást! A csomagolóiparban jellemzően:
| a) 99,5-99,8% tisztasági fokú alumíniumot alkalmaznak
| b) 95-98% tisztasági fokú alumíniumot alkalmaznak
| c) 80-90% tisztasági fokú alumíniumot alkalmaznak
| d) 88,5-90,2% tisztasági fokú alumíniumot alkalmaznak
| e) 89,1,5-92,6% tisztasági fokú alumíniumot alkalmaznak
| 7. Válassza ki a helyes megoldásokat! Az alumínium csomagolóanyag gyártásának jellemző technológiái:
| a) kovácsolás
| b) hengerlés
| c) öntés
| d fröccssajtolás
| 8. Válassza ki a helyes megoldást! A tubus felhasználó oldali lezárása:
| a) hegesztéssel történik
| b) forrasztással történik
| c) menetes kupakkal történik
| d) peremezéssel történik
| e) ragasztással történik
| 9. Csoportosítsa a fémdobozok képét és nevét!
| t) tubus r) rátoló fedelű fémdoboz b) betoló fedelű fémdoboz k) szegletes kanna h) hobok x) hordó
| Írja a neveket jelölő kisbetűt a megfelelő sorba!
Betűjel | Kép
| 10. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel (betűrendben)! Jellegzetes fém csomagolási segédanyag csoportok: a , a és a .
| 11. Válassza ki a csomagoló acélszalagok szükséges számát meghatározó matematikai összefüggést és szabályt, ha: n: a pántolások száma (db) Q: a szállítandó és pántolandó áru össztömege (kg)
| a) n≥ Q 120
| b) n≥ Q 60
| c) n≥ Q 500
| d) n≥ Q 350
| e) a pántok számának nincs alsó korlátja
| f) a pántok minimális száma n≥1
| g) a pántok minimális száma n≥2
| h) a pántok minimális száma n≥3
| i) a pántok minimális száma n≥4
| j) a pántok minimális száma n≥5
| 12. Határozza meg a szükséges pántolások számát, ha: a szállítandó és pántolandó áru össztömege: 540 kg
| Írja az eredményt a megfelelő helyre! A szükséges acélpántok száma =